Этикетка на стаканы

Изготавливаемые на самоклеящейся основе **этикетки на стаканы** – отдельный вид рекламной или информационной продукции. Не предусматривает обязательного использования. **Размер**, текстовое и цветовое оформление разрабатывается по индивидуальному заказу дизайнером или предоставляется в формате готового эскиза производителю самим заказчиком.

Назначение и **виды**

Стекло и хрусталь

Небольшие **наклейки на стаканы** из стекла или хрусталя выполняют роль фирменного знака производителя. **Бумажные этикетки** **с логотипом** фиксируются таким образом, что могут:

* Легко удаляться после покупки с помощью мыльного раствора и теплой воды.
* Оставаться на месте, подчеркивая статус дорогой посуды, и при этом, не мешают использовать ее по назначению.

Яркие фирменные **этикетки из пленки** не теряют своей формы и свежести при длительном хранении товара или в случае температурных перепадов. Гарантированно привлекут визуальное внимание потенциального покупателя.

Бумага или картон из вторичной переработки

Однослойные или двухслойные **бумажные стаканы** – одноразовая посуда из материала, используемого для вторичной переработки. Для повышения уровня экологичности **печать наклеек** для них проводится на бумаге. Технические рекомендации для оформления этикеткой самого стакана – прямоугольник с размерами в зависимости от объема тары и количества слоев:

* Стаканчики, состоящие из одного слоя картона или бумаги.
* Изделия с двумя слоями и клеевой прослойкой между ними.

**Напечатать этикетку** для бумажного стакана можно: на немелованной или мелованной бумаге. При использовании картона допускается зернистость или провалы красок и цветовое смещение до 1 мм.

Такой вид считается наиболее доступным по своей стоимости. Не требует использования специальных программ для корректировки геометрии под имеющие конусообразную форму тару.

Наклейки на пластиковые стаканы

Пластиковые стаканы разделяются по своим качественным характеристикам на следующие **виды**: продукцию для напитков, комнатной температуры или употребляемые в горячем виде. В отдельной группе относится посуда для алкоголя.

Оформление одноразовых стаканов для холодной или воды комнатной температуры

Для воды отлично подходят **прозрачные наклейки на стакан** даже из самого тонкого пластика. Достаточно часто производители данного вида тары используют принцип гофрирования или придания большей прочности с помощью ребер жесткости. В этом случае этикетку следует выбирать по размеру ровного участка наружной поверхности.

**Наклейка на стакан кофе** или чая из пластика

**На кофейные стаканы** принято наносить наклейку, которая: проинформирует о рецептуре напитка и названии кофейни. Дополнительно поднимет настроение своей креативностью и «переведет» случайного посетителя в категорию постоянных клиентов. **Для кофе** используются специальные стаканы с крышкой. **Заказать наклейки** оригинальной формы небольшого размера можно и на нее.

Этикетка для свечи в стакане

**Самоклеящаяся** наклейка **на стакан свечи** разрабатывается с учетом размерных параметров изделия. В качестве материала для печати может использоваться бумага или пленка на самоклеящейся основе. Этикетка может содержать:

* Текстовую информацию о товаре.
* Поздравительный слоган.
* Яркое изображение цветка, используемого для ароматизации свечи.

Клеевая основа для такой наклейки подбирается с учетом возможности ее быстрого удаления. Стеклянные стаканы из-под свечей могут применяться пользователями для бытовых целей. В этом случае этикетка теряет свою актуальность.

Особых требований по пожарной безопасности с учетом температурного воздействия пламени свечи на стакан и наклейку не предусмотрено. Но, для исключения возникновения негативных ситуаций, например, оплавление, выделение неприятного запаха при нагреве. Выбору материала для наклейки следует уделить особое внимание. По требованию заказчика типография предоставляет все необходимые характеристики устойчивости к температурным воздействиям и токсичности, используемой для печати бумаги, пленки или клеевого состава.

**Для стаканчиков с мороженым**

**Этикетка на стакан с мороженым** должна изготавливаться по установленным ГОСТ стандартам. Доносить до пользователя информацию о составе продукта. Обязательные требования:

* Полное наименование размещается на лицевой стороне.
* Расшифровка состава с четким и легко считываемым шрифтом установленного стандарта (размера).
* Указание пищевой ценности продукта в ккал.
* Правила или обязательные условия хранения и транспортировки.

При этом на успешную реализацию продукта влияет эстетика оформления стаканчика с холодным десертом. От яркости и удачно придуманного слогана во многом зависит привлекательность самого товара.

Важно – морожено относится к продуктам, подлежащим обязательной сертификации. Проверку проходят также тара, размещенная на ней информация и наклеенные этикетки. При проведении заказа в типографии клиенты имеют возможность запросить тестовый экземпляр и выполненный в электронном виде эскиз. Они утверждаются на соответствие ГОСТ представленной информации. При необходимости перед запуском в серийную печать вносятся корректировки, дополнения или изменения.

Важно

Особые условия – материал наклейки должен быть устойчив к воздействию влаги и низких температур, не терять своей формы в результате образования на поверхности конденсата. Для самоклеящейся основы применяется морозоустойчивый состав

Оформление стаканов с логотипом

**Наклейки на стаканы с логотипом** используются для информирования покупателя об ассортименте, составе или рецептуре. Основное требования к ним – простота и удобство нанесения. Их можно заказать **в рулонах** или **в листах** крупной партией. Отрезать или отрывать поштучно по мере необходимости.

Информационные **полностью прозрачные наклейки на стаканы** используются, если необходимо подчеркнуть цвет напитка в стеклянной таре или оставить хорошо считываемы уже имеющийся на нем логотип.

Изготовление наклеек для конической тары

Классические стеклянные или одноразовые стаканы имеют геометрическую форму усеченного конуса. **Изготовление наклеек** для них осуществляется по определенным правилам. Разработать и правильно **напечатать этикетку,** в этом случае помогут специалисты, проведя необходимые расчеты. Наклейки с логотипом на заказ разрабатываются в следующей последовательности:

* Изучение размерных параметров или образца тары.
* Выбор формы этикетки.
* Определение размеров нижней и верхней части конуса.
* Расчет радиуса закругления, длины и ширины наклейки, используемой в формате «оборачивания» тары.

Соответствующим образом выполняется и нанесение изображения или информации. При использовании принципа простого прямоугольника на конической таре возможны дефекты после наклеивания:

* Перекрытие рисунка или надписи.
* Нахлест сторон в верхней части.
* Пробел в зоне расширения.

Профессиональная **печать наклеек**: **в рулонах**, н**а листах** **из бумаги** или **из пленки** осуществляется после проработки всех деталей и нюансов. **Типография** использует специальное программное обеспечение для расчета геометрической формы и расположения информации. Перед запуском в **производство** изготавливается пробная партия.

Интересно – для разработки этикетки в типографии предусмотрена штатная единица профессионального дизайнера. Используется ПО с возможностью 3D визуализации проекта.

Расчет стоимости

Желание **дешево** заказать оригинальную этикетку для стаканов вполне обосновано и понятно. Конечная **цена** зависит:

* От в**ыбранного** расходного материала, на котором предстоит **распечатать** продукцию.
* Вида используемого оборудования, например, профессиональный цветной принтер или устройство для объемной вырубки.
* Затраты на расходную часть, стоимость рулона и количество выполненных на нем наклеек.
* Вид клеевой основы, обычный или специальный состав. Зависит от материала, из которого изготовлен стакан.

Внимание – важное значение для производителя имеет объем заказываемой партии. Разработка дизайна, подбор расходных материалов и настройка оборудования занимают рабочее время штатных специалистов.

Запущенная в серийное производство этикетка за счет автоматизации процессов имеет низкую себестоимость. При этом заказчик может не только заказать **изготовление наклеек**, но и вносить корректировки по текстовому содержанию или цветовому оформлению уже в процессе массового выпуска.

Сроки на подготовку и производство

Современное профессиональное оборудование позволяет проводить печать наклеек на стаканы с использованием специальных цветных принтеров. Эскиз разрабатывается с помощью программного обеспечения или предоставляется в электронном виде заказчиком. **Распечатать** необходимое количество экземпляров оператор может сразу после утверждения клиентом рассчитанной сметной стоимости и заключения официального договора.

Используется специальная бумага в рулонах или в листах. На обратной стороне уже имеется клеевая основа, которая защищена легко удаляемым бумажным слоем. На изготовление более сложной продукции с тиснением или вырубкой объемного изображения требуется применение специальных станков. Время производства увеличивается и оговаривается с клиентом заранее.

Итог

**Печать наклеек** любой формы и различного назначения в профессиональной типографии позволит получить оригинальный рекламно-информационный качественный продукт. Заказчики могут рассчитывать на оригинальность дизайна, доступную стоимость и быстрые сроки изготовления.